**Технический регламент обслуживания сварочного трактора**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Время проведения технического обслуживания | Ежедневное ТО, 10 м-ч | Еженедельное ТО, 50 м-ч  | Ежемесячное ТО, 250 м-ч  | Обкатка ТО-0  | ТО-500  | ТО-1000 | ТО-2000 |
| Наименование работ | Первые 50 м-ч | Каждые 500 м-ч | Каждые 1000 м-ч | Каждые 2000 м-ч |
| 1 | Проверить уровень технических жидкостей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | Проверить утечки масла, топлива, охлаждающей жидкости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | Проверить болтовые соединения (протяжка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | Шприцевание узлов |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5 | Слив воды с топливного фильтра |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | Очистка воздушного фильтра |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7 | Проверка ремня генератора |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | Проверка АКБ (осмотр/проверка) |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | Проверка муфты |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 10 | Замена масла ДВС |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 11 | Замена масляного фильтра ДВС |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 12 | Замена топливного фильтра тонкой очистки |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 13 | Замена топливного фильтра грубой очистки |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 14 | Замена воздушного фильтра |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 15 | Замена всасывающего гидравлического фильтра |  |  |  |  |  |  | ● |
| 16 | Замена обратного гидравлического фильтра  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |
| 17 | Замена фильтра сапуна гидравлического бака |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 18 | Замена гидравлического масла |  |  |  |  |  |  | ● |
| 19 | Замена охлаждающей жидкости |  |  |  |  |  |  | ● |
| 20 | Проверка натяжения гусениц |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | Замена фильтра сапуна топливного бака |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 22 | Замена гидравлического фильтра КМУ |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| 23 | Замена масла в ступицах опорных катков |  |  |  |  |  | ● | ● |
| 24 | Замена масла в бортовых редукторах |  |  |  |  |  | ● | ● |